**海口海事法院诉讼服务中心设备需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 诉讼服务自助终端 | **诉讼服务自助终端****软件功能要求：**1.身份证登录：通过扫描身份证登录。2.自助立案：登录成功后，根据自身实际情况选择案件类型，案件类型目前有三种：民商事一审、执行、行政。3.文件扫描：使用高速扫描仪扫描起诉状等材料。4.OCR识别：（外网情况下）根据提示将起诉状等材料放入扫描仪内，系统将自动识别材料中内容。（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）5.智能信息回填：系统根据识别到的内容进行信息回填，当事人只需要核对填写信息是否正确即可，大大减少了立案所需的时间。（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）6.快速案由查找：提供常用案由关键字进行快速检索。7.异地立案登记：（外网情况下）支持该省内跨区域立案登记。8.打印信息表：可将信息确认表打印成纸质文件带走。9.上屏多媒体展示：设备提供双屏功能，可在上部独立屏幕上播放法院知识科普资料、法院新闻或操作视频。（可选）（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）10.视频通讯：可通过立案设备的摄像头以及话筒实现实时视频通讯。（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）11.更新通知：在每次系统更新前会发送更新通知，告知此次更新的内容。（若有软件著作权，可提供产品厂家诉讼服务自助终端软件著作权证书复印件并加盖原厂公章）**硬件参数要求：**1.主机：CPU Intel酷睿i3；内存4G；硬盘1TB;1G以太网卡；显卡支持双屏输出；2.液晶显示器（上屏、宣传屏）：21.5寸液晶显示器，自然分辨率1920x 1080；3.彩显及触摸屏（下屏、操作屏）: 19寸液晶显示器，自然分辨率1280 x 1024；支持多点触控、电容屏，支持手势触控操作；4.具备二代证阅读模块、条码扫描仪；具备凭条打印机，纸张的规格宽度约80mm；具备PC通用有线键盘；具备人脸识别摄像头；具备UPS电源，智能、稳压不间断电源；断电后可延迟至少15分钟； 具备激光打印机，支持A4打印，最高分辨率要达到1200\*1200dpi；5.具备高速扫描仪：A4馈纸式高速彩色文档扫描仪，分辨率600dpi；6.具备扬声器、触摸电容笔及红外人体感应； | **套** | **1** |  |
| 自助诉状生成一体机 | **自助诉状生成一体机****软件功能要求：**1.登录方式：身份证登录；2.文书填写：支持多种诉状文书模板填写，文书填写过程中可以查看相关文书模板、键盘输入、语音识别等多种辅助功能。3.文书打印：核对确认文书填写信息后，可对生成的文书进行打印。4.模版查看：可以在模板查看模块（若有软件著作权，可提供产品厂家智能填单系统软件著作权证书复印件并加盖原厂公章）**硬件参数要求：**1.主机：CPU Intel i3；内存4G；固态硬盘64G；集成显卡、声卡模块、百兆级及以上自适应以太网卡；集成ATX电源模块；Windows 7 64位操作系统；2.触摸屏触显一体机：21.5寸；自然分辨率1920×1080；3.配备二代身份证识别模块、二维码识别模块；4.配备PC键盘；设备内置多媒体音响5.配备摄像头；6.配备激光打印机；最大打印幅：A4；打印速度大约20页/分钟；最高分辨率1200x1200dpi；7.配备麦克风，适用于语音输入；配备UPS电源。 | **套** | **1** |  |
| 诉讼风险评估一体机 | **诉讼风险评估一体机****软件功能要求：**1.多样纠纷风险评估类型：可以对离婚、劳动、租赁合同、担保合同等多样纠纷类型进行风险评估；（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）2.多维度的评估报告生成：评估报告将从感情、时间、金钱、信誉等多方面进行风险描述；（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）3.可扫描页面的二维码在手机上查看风险评估报告4.可选择打印功能生成纸质报告，并支持报告打印追踪（需要通过身份证和手机号验证）；5.可获取点赞人数，并可查看风险评估次数。（若有软件著作权，可提供产品厂家诉讼风险评估系统软件著作权证书复印件并加盖原厂公章）**硬件参数要求：**1.主机：CPU Intel i3；内存4G；固态硬盘128G；5个串口；3个USB口；2个网卡：100M/1000M以太网卡，支持TCP/IP；内置声卡；Windows 7 64位操作系统；2.触摸显示屏：19寸，分辨率最低1366x768；3.集成二合一读卡器(身份证、非接IC卡)及二维码识别模块；4.凭条打印：80mm热敏打印机；5.激光打印机：黑白激光打印；打印速度≥50ppm(A4)；6集成.摄像头，像素200W,支持1920\*1080（及以上）；广角镜头：自动对焦清晰后触发拍照；角度可调节；8.支持人体感应，红外感应技术； | **套** | **1** |  |
| 法官通话留言一体机 | **法官通话留言一体机****软件功能要求：**1.约见法官：当事人如需联系法官，可在壁挂式公共服务终端内，选择需要联系的法官，输入个人信息后点击“呼叫”即可与法官实现实时通讯，若法官繁忙未接通电话，还可选择留言功能。（提供软件功能截图并加盖产品厂家公章）2.同时提供与法院纪检，信访，及12368通话功能；另兼具信息发布和司法公开功能模块；（若有软件著作权，可提供产品厂家诉讼公共服务系统软件著作权证书复印件并加盖原厂公章）**硬件参数要求：**1.主机：CPU Intel J1900 四核主频2.0G，内存4G；固态硬盘128G；网络支持集成10/100/1000Mbps；串口6个；Windows7 64位操作系统；2.电容触摸屏：15.0寸； 屏幕分辨率1024X768；配置电容触摸笔；具备防窥、防刮、防尘、防水、防暴功能；3.配备二代证/非接IC卡模块、.二维码识别模块；5.配备电话手柄：支持电话手柄，用于网络语音通信；6.配备麦克风、凭条打印；支持人体接近感应；7.配备摄像头：100万像素； | **套** | **1** |  |